;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;Угол рассеивания##ANGLE##DEGREES;URL##OTHER##;Корпус##OTHER##;Рефлектор##OTHER##;Подвес##OTHER##;Изображение типоразмера##OTHER##;Файл фотометрической сетки##OTHER##;Накладной монтаж##OTHER##;Подвесной монтаж##OTHER##
Белый 20°;ARTLIGHT;Светильник неповоротный;ART-N-643;20.000000000000;https://artlight.ru/catalog/nakladnye_svetilniki/art_n_643/;Пластмасса белая;Стеклянная лампа;Подвес;ART-N-643.jpeg;24deg.ies;1;0
Черный 20°;ARTLIGHT;Светильник неповоротный;ART-N-643;20.000000000000;https://artlight.ru/catalog/nakladnye_svetilniki/art_n_643/;Пластмасса черная;Стеклянная лампа;Подвес;ART-N-643.jpeg;24deg.ies;1;0
RAL 20°;ARTLIGHT;Светильник неповоротный;ART-N-643;20.000000000000;https://artlight.ru/catalog/nakladnye_svetilniki/art_n_643/;RAL;Стеклянная лампа;Подвес;ART-N-643.jpeg;24deg.ies;1;0
RAL 40°;ARTLIGHT;Светильник неповоротный;ART-N-643;40.000000000000;https://artlight.ru/catalog/nakladnye_svetilniki/art_n_643/;RAL;Стеклянная лампа;Подвес;ART-N-643.jpeg;45deg.ies;1;0
RAL 60°;ARTLIGHT;Светильник неповоротный;ART-N-643;60.000000000000;https://artlight.ru/catalog/nakladnye_svetilniki/art_n_643/;RAL;Стеклянная лампа;Подвес;ART-N-643.jpeg;60deg.ies;1;0
Белый 40°;ARTLIGHT;Светильник неповоротный;ART-N-643;40.000000000000;https://artlight.ru/catalog/nakladnye_svetilniki/art_n_643/;Пластмасса белая;Стеклянная лампа;Подвес;ART-N-643.jpeg;45deg.ies;1;0
Белый 60°;ARTLIGHT;Светильник неповоротный;ART-N-643;60.000000000000;https://artlight.ru/catalog/nakladnye_svetilniki/art_n_643/;Пластмасса белая;Стеклянная лампа;Подвес;ART-N-643.jpeg;60deg.ies;1;0
Черный 40°;ARTLIGHT;Светильник неповоротный;ART-N-643;40.000000000000;https://artlight.ru/catalog/nakladnye_svetilniki/art_n_643/;Пластмасса черная;Стеклянная лампа;Подвес;ART-N-643.jpeg;45deg.ies;1;0
Черный 60°;ARTLIGHT;Светильник неповоротный;ART-N-643;60.000000000000;https://artlight.ru/catalog/nakladnye_svetilniki/art_n_643/;Пластмасса черная;Стеклянная лампа;Подвес;ART-N-643.jpeg;60deg.ies;1;0
